OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
:
Uwagi dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:
1. Podane wymiary są wymiarami szacunkowymi sporządzonymi przez Zamawiającego w celu ułatwienia wyceny prac przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, przed rozpoczęciem realizacji zamówienia, wykonanie samodzielnego pomiaru przez Wykonawcę i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieścisłości pomiarowe podane w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia.
2. Kolorystyka wertikali / rolet : do ustalenia po wyborze oferty. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru zróżnicowanej kolorystyki wertikali w zależności od charakteru i aranżacji danego pomieszczenia.  
3. Umiejscowienie elementów sterowania i regulacji: do ustalenia po wyborze oferty. 
4. Wertikale / rolety muszą spełniać wymagania  przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego wskazane w par 258 ust 1, ust 1a, ust 2,  ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie t.j. z dnia 9 czerwca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 1225 ze zm.)
między innymi:
- na drogach ewakuacyjnych wertikale muszą spełniać klasę reakcji na ogień co najmniej "trudnozapalne", zgodnie z wymaganiami powyższego rozporządzenia,
- w pomieszczeniach wertikale mogą spełniać klasę reakcji na ogień "łatwozapalne", ale pod warunkiem ze producent udokumentuje na podstawie odpowiednich badań, że produkty rozkładu termicznego tego wyrobu nie są bardzo toksyczne i intensywnie dymiące. 
- w sytuacji gdy producent nie przebadał wyrobu lub nie udokumentuje, że produkty rozkładu termicznego wyrobu nie są bardzo toksyczne i intensywnie dymiące, wertikale muszą spełniać klasę reakcji na ogień "trudnozpalne". 
 5. Zamówienie nie jest podzielone na części.
6. Cena oferty powinna zawierać wszystkie składowe, w szczególności : koszt wertikali, montażu, transportu, rozładunku i wniesienia oraz wszelkie inne koszty niezbędne do realizacji zamówienia.



1. Wertikale z mechanizmem łańcuszkowym. 

	Miejsce montażu
	Szerokość [cm]

	Wysokość [cm]

	Ilość (szt)

	Budynek 1 – parter, pomieszczenie WC
	172
	265
	1 szt.

	Budynek 1 – parter, Łazienka (pomieszczenie z umywalkami)
	226
	264
	1 szt



	Miejsce montażu
	Szerokość [cm]

	Wysokość [cm]

	Ilość (szt)

	Budynek 1 – hall
	198
	268
	1

	Budynek 1 – hall
	255
	268
	1

	Budynek 1 – hall
	140
	268
	1

	Budynek 1 – hall
	281
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	1

	Budynek 1 – hall
	283
	268
	1

	Budynek 1 – hall
	132
	268
	1

	RAZEM ( łączna ilość wertikali)
	8



Wymagania użytkowe dla wertikali (żaluzji pionowych):
- szerokość lameli min. 127 mm;
- montaż wertikali do nadproża okiennego we wnęce okiennej (z zastrzeżeniem, że w pomieszczeniu W-C wertikale nie powinny zawadzać o klamkę skrzydła uchylnego RU);
- sposób rozsuwania wertikali: na bok;
- sterowanie - obsługa sznurkowo-koralikowa;
- po zamontowaniu wertykale nie mogą zawadzać ani haczyć o klamki, parapety wewnętrzne, grzejniki i inne elementy okien i ścian;
- wertikale musza być zamontowane symetrycznie w stosunku do okna i wyglądać estetycznie (boki rolet w równych odległościach od krawędzi skrzydeł okien).
- dolne końce sąsiadujących ze sobą wertikali (w sąsiadujących oknach) powinny być na tej samej wysokości.
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