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FORMULARZ OFERTOWY
samochodu osobowego typu KombiVan 5 miejscowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 t.
	L.p.
	Parametr
	Wymagania Zamawiającego
	Informacje, jakie
należy wpisać
w kol. 5
	Oferta Wykonawcy

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Rodzaj.
	Pojazd przeznaczony do wykonywania ustawowych zadań Straży Granicznej. Pojazd musi być przystosowany do eksploatacji całorocznej w warunkach atmosferycznych spotykanych w strefach klimatycznych odpowiednich dla obszaru Polski. Pojazd będzie wykorzystywany do jazdy po drogach utwardzonych, twardych, gruntowych itp. Pojazd typu KombiVan, 5 miejscowy (łącznie z kierowcą), posiadający homologację wg kat. M1 lub N1, wyposażony w dwie pary drzwi po lewej i prawej stronie. Nadwozie całkowice przeszklone. 
	*)
	

	2.
	Silnik
	Rodzaj: z zapłonem iskrowym lub samoczynnym 
Pojemność skokowa: nie mniej niż 1350 cm3
Moc maksymalna: nie mniej niż 80 kW
	*)
Rodzaj:
Pojemność skokowa [cm3]:
Moc maksymalna [kW]:
	

	3.
	Długość całkowita.
	W zakresie od 4450 mm do 4850 mm.
	*)
Długość całkowita [mm]:
	

	4.
	Rok produkcji.
	Wyprodukowany nie wcześniej niż w 2026 roku, fabrycznie nowy, nieużywany i nierejestrowany.
	*)
	

	5.
	Powłoka lakiernicza
i kolor nadwozia.
	Pojazd fabrycznie lakierowany lakierem metalizowanym w jednolitym kolorze. Kolor pojazdu oraz nadwozia zostanie wybrany przez Zamawiającego z palety kolorów dostępnych dla oferowanego modelu pojazdu i uzgodniony z Wykonawcą po wyborze najkorzystniejszej oferty, przed złożeniem zamówienia na pojazd. Zamawiający nie dopuszcza barwy żółtej, pomarańczowej, czerwonej, zielonej. Preferowany szary, czarny, grafit.
	*)
Kolor nadwozia:
	

	6. 
	Układ napędowy.
	1. Napędzane koła jednej lub wszystkich osi
2. Skrzynia biegów automatyczna.
	*)
Napędzane koła osi:
Rodzaj skrzyni biegów:
	

	7.
	Układ hamulcowy / trakcyjny.
	Co najmniej z systemami:
1. zapobiegającymi blokowaniu kół podczas hamowania;
2. stabilizacji toru jazdy,
3. kontroli trakcji.
	*)
	

	8.
	Układ kierowniczy.
	1. Kierownica po lewej stronie pojazdu.
2. Ze wspomaganiem.
3. Kierownica regulowana minimum w  dwóch płaszczyznach.
	*)
	

	9.
	Dopuszczalna masa całkowita.
	Nie więcej niż 2500 kg.
	*)
 Dopuszczalna masa całkowita [kg]:
	

	10.
	Wysokość.
	Nie mniejsza niż 1640 mm.
	*)
Wysokość [mm]:
	

	11.
	Oświetlenie.
	1. Reflektory przednie i światła tylne w  technologii LED,      
2. Światła przeciwmgłowe fabryczne z przodu pojazdu, wbudowane w zderzak, spojler bądź zintegrowane ze światłami przednimi pojazdu lub system świateł adaptacyjnych LED oferujących automatyczne dostosowanie geometrii wiązki światła do zmiennych warunków drogowych.
	*)
	

	12.
	Szyby i lusterka.
	1. Atermiczne, fabrycznie przyciemnione zgodnie z przepisami prawa- konstrukcja ograniczająca nagrzewanie wnętrza pojazdu, współpracująca z fabrycznie zamontowaną klimatyzacją. Zamawiający nie dopuszcza oklejania szyb folią,
2. Szyby boczne drzwi sterowane elektrycznie,
3. Lusterka boczne sterowane i podgrzewane elektrycznie oraz automatycznie składane.
	*)
	

	13.
	Siedzenia.
	Fotele kierowcy i pasażera, podgrzewane, wyposażone w regulację wysokości siedziska oraz podpory lędźwiowej.
	*)
	

	14.
	Bezpieczeństwo.
	1. Poduszki powietrzne czołowe, co najmniej kierowcy i pasażera,
2. Poduszki powietrzne boczne, co najmniej dla kierowcy i pasażera,
3. Boczne poduszki powietrzne dla zewnętrznych miejsc tylnej kanapy,
4. Fabryczny zestaw czujników cofania przód-tył z sygnalizatorem akustycznym.
	*)
	

	15.
	Klimatyzacja.
	Montowana fabrycznie przez producenta pojazdu. Dwustrefowa, sterowana elektronicznie.
	*)
	

	16.
	Instalacja radiowa / telefoniczna.
	Radioodbiornik z kolorowym ekranem dotykowym min. 8” montowany fabrycznie przez producenta pojazdu, min. 4 głośniki, bluetooth, Android Auto / Apple Car Play.
	*)
	

	17.
	Centralny zamek.
	Centralny zamek montowany fabrycznie przez producenta pojazdu, na wszystkie drzwi, zdalnie sterowany. Minimum dwa komplety kluczyków/ kart do pojazdu/ pilotów do sterowania centralnym zamkiem.
	*)
	

	18.
	Zabezpieczenie antykradzieżowe.
	Co najmniej 2 elektroniczne z funkcją monitorowania wnętrza pojazdu.
	*)
	

	19.
	Zabezpieczenie podłogi pojazdu.
	1. Przedział pasażerski wyposażony w komplet (4 szt.) dywaników gumowych, z rantem zapobiegającym rozlaniu płynów, z oferty producenta pojazdu lub autoryzowanego dealera (przód - tył),
2. Dodatkowy dywanik/mata w komorze przestrzeni bagażowej z rantem zapobiegającym rozlewaniu płynów z oferty producenta pojazdu lub autoryzowanego dealera.
	*)
	

	20.
	Koła i ogumienie.
	Ogumienie wyprodukowane nie wcześniej niż w 2026r., fabrycznie nowe:
1. Do jazdy  w warunkach letnich na obręczach lekkostopowych – 1 komplet
2. Do jazdy w warunkach zimowych z oznaczeniem 3PMSF na obręczach lekkostopowych  – 1 komplet. Przez komplet rozumieć należy obręcz + oponę (x 5 szt. –  w przypadku wystąpienia koła zapasowego). Indeks prędkości opony winien odpowiadać co najmniej maksymalnej prędkości konstrukcyjnej samochodu, wyszczególnionej w dokumentacji homologacyjnej. Oba komplety kół, w przypadku braku pośredniego systemu monitorowania systemu ciśnienia w oponach, wyposażone w  system informujący kierowcę o spadku ciśnienia w kołach. Stosowanie zamienne kompletów kół nie może generować dodatkowych kosztów związanych z kalibracją/aktywowaniem czujników.
	*)
	

	21
	Hak holowniczy
	Kulowy, stały, demontowany albo składany, fabryczny lub dedykowany przez dilera lub producenta pojazdu, homologowany, zamontowany przed odbiorem pojazdu, wraz z instalacją elektryczną 13-pinową. Hak musi być zgodny  z homologacją oferowanego pojazdu. 
	*)
	

	22.
	Trójkąt ostrzegawczy.
	Posiadający homologację zgodną z Regulaminem 27 EKG ONZ.
	*)
	

	23.
	Gaśnica.
	Proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego 1 kg posiadająca
odpowiedni certyfikat CNBOP-BIP (Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowego Instytutu Badawczego) lub równoważny.
	*)
	

	24.
	Apteczka.
	Typu samochodowego 1 szt. Zamawiający wymaga, aby wkład apteczki odpowiadał normie DIN 13164 lub równoważy.
	*)
	

	25.
	Warunki techniczne i formalne.
	Samochód spełniający warunki techniczne obowiązujące w RP, potwierdzone świadectwem homologacji typu WE pojazdu lub świadectwem homologacji typu pojazdu. Wykonawca wraz z ofertą dostarczy przykładowe świadectwo zgodności WE lub przykładowe świadectwo zgodności lub równoważny dokument homologacyjny dla oferowanego typu pojazdu, w celu stwierdzenia spełnienia przez oferowany pojazd wybranych, wymaganych warunków technicznych.
	*)
	

	26.
	Dokumentacja samochodu.
	Wykonawca dostarczy wraz z samochodem: 
1. Dokumenty, na podstawie których dokonuje się pierwszej rejestracji samochodu nowego na terytorium RP; 
2. Książkę gwarancyjną samochodu oraz książki gwarancyjne dodatkowych urządzeń zamontowanych w pojeździe (dopuszcza się formę elektroniczną); 
3. Instrukcję obsługi samochodu oraz elementów wyposażenia dodatkowego;
4. Literaturę serwisową pojazdu w języku polskim, w wersji książkowej lub elektronicznej, w tym katalog części zamiennych oraz literaturę obsługowo-naprawczą;
5. Hasła lub inne niezbędne narzędzia elektroniczne (wraz z aktualizacjami) umożliwiające przedstawicielom Zamawiającego korzystanie z literatury serwisowej i producenta pojazdu – jeżeli dotyczy.
	*)
	

	27.
	Gwarancja.
	Wymagany okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące na cały pojazd bez limitu przebiegu kilometrów. W przypadku pojazdów, dla których okres gwarancji ograniczony jest limitem przejechanych kilometrów, wymagany okres gwarancji musi wynosić co najmniej 36 miesięcy na cały pojazd z limitem co najmniej 100 tysięcy przejechanych kilometrów.  Gwarancja na perforację nadwozia minimum 60 miesięcy. Bieg gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru pojazdu.  
Z zakresu gwarancji i rękojmi wyłącza się skutki naturalnego zużycia elementów pojazdu, wynikające z jego prawidłowej eksploatacji lub z przebiegu /czasookresu/ określonego przez producenta, w zakresie: − klocków / okładzin hamulcowych, − tarcz / bębnów hamulcowych, − filtrów oleju, paliwa, powietrza, płynów eksploatacyjnych, bezpieczników, żarówek, szczotek alternatora, piór wycieraczek, opon.
	*)
Okres gwarancji [miesiące]:
Limit przebiegu kilometrów [km]:
	

	28.
	Warunki serwisowania.
	Okresowa obsługa techniczna pojazdu bez względu na zakres czynności obsługowych zgodnie z zaleceniami producenta, nie częściej niż co 15 tys. km lub jeden rok.
Pod pojęciem „okresowa obsługa techniczna” Zamawiający rozumie zakres wszystkich czynności przewidzianych przez producenta pojazdu i wyposażenia dodatkowego jakie będą niezbędne do wykonywania przy pojeździe, wyposażeniu w celu spełnienia warunków gwarancji w czasie ich eksploatacji w związku z realizacją zadań Straży Granicznej. Pojęcie „okresowa obsługa techniczna” nie obejmuje codziennych czynności
obsługowych wykonywanych przez kierującego w związku z używaniem pojazdu  w danej dobie.
Wykonawca dostarczy wraz z pojazdami: harmonogram, zakres czynności obsługowych oraz wykaz eksploatacyjnych części zamiennych, przewidzianych przez producenta pojazdu do wykonania / wymiany w celu realizacji czynności obsługowych pojazdu. Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi na oferowany samochód, dostępu do serwisu samochodów na terytorium RP w promieniu do 150 km od m. Gdańsk. Zamawiający wymaga dostarczenia przez Wykonawcę wraz z samochodem wykazu serwisów uprawnionych do wykonywania napraw gwarancyjnych samochodu stanowiącym przedmiot umowy.
	*)
	

	29.
	Konsultacje techniczne
	W okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi, na zgłoszenie przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawca zapewni konsultacje dotyczące montażu w pojazdach wyposażenia specjalistycznego, bez utraty gwarancji.
	*)
	



*) - / wpisać TAK jeśli spełnia albo NIE jeśli nie spełnia wymagań /
	
	Informacje dodatkowe

	Lp.
	Wyszczególnienie
	Oferta wykonawcy

	1.
	Cena brutto w zł
	

	2.
	Marka pojazdu
	

	3.
	Typ pojazdu
	

	4.
	Model pojazdu
	



5

