[bookmark: _Hlk41034897][bookmark: _Hlk199492489]Załącznik nr 1
Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli do Komendy Morskiego Oddziału Straży Granicznej 
przy ul. Oliwskiej 35, 80-563 Gdańsk – budynek nr 41, zgodnie z poniższym opisem.

[bookmark: _Hlk199496290] Aneks kuchenny
	L.p.
	Nazwa
	Opis i uwagi
	Ilość

	1
	Krzesło ISO PLASTIK
	Krzesło o następujących właściwościach:
siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego, kolor: biały
rama metalowa, kolor: CR Chrom
uchwyt w górnej części oparcia ułatwiający przenoszenie krzesła.
Krzesło winno mieć Atest Badań Wytrzymałościowych Remodex 
oraz Protokół Oceny Ergonomicznej Instytutu Medycyny Pracy.
Kształt i wymiary wg zdjęć poglądowych, tolerancja wymiarów 1-2 cm.
[image: ][image: ]
(zdjęcia poglądowe)
	8 szt.

	2
	Szafka kuchenna stojąca 
z 3 szufladami
	Wysokość (cm): 82; Szerokość (cm): 30; Głębokość (cm): 46
Kolor frontów: jasny szary
Kolor korpusu: biały
Cokół w kolorze korpusu: tak
Wykończenie frontów: połysk
Konstrukcja frontów: płyta wiórowa laminowana
Wykończenie korpusu: mat
Konstrukcja korpusu: płyta wiórowa laminowana
Metalowe chromowane uchwyty mat – jednolite dla wszystkich szafek. 
Wszystkie uchwyty o rozstawie otworów nie mniejszym niż 128 mm.

[image: ]
             (zdjęcie poglądowe)
	2 szt.

	3
	Szafka kuchenna stojąca 
z półkami

	Wysokość (cm): 82; Szerokość (cm): 60; Głębokość (cm): 46
Kolor frontów: jasny szary
Kolor korpusu: biały
Cokół w kolorze korpusu: tak
Wykończenie frontów: połysk
Konstrukcja frontów: płyta wiórowa laminowana
Wykończenie korpusu: mat
Konstrukcja korpusu: płyta wiórowa laminowana
Metalowe chromowane uchwyty mat – jednolite dla wszystkich szafek.
Wszystkie uchwyty o rozstawie otworów nie mniejszym niż 128 mm.
[image: https://sklep.akord.net.pl/17758-large_default/szafka-kuchenna-oliwia-s-80cm-2d-biala-metalik-polysk.jpg]
                       (zdjęcie poglądowe)
	2 szt.

	4
	Szafka kuchenna stojąca 
pod zlewozmywak 

+ pasujący zlewozmywak (nakładany) oraz bateria
	Wysokość (cm): 82; Szerokość (cm): 60; Głębokość (cm): 46
Kolor frontów: jasny szary
Kolor korpusu: biały
Cokół w kolorze korpusu: tak
Wykończenie frontów: połysk
Konstrukcja frontów: płyta wiórowa laminowana
Wykończenie korpusu: mat
Konstrukcja korpusu: płyta wiórowa laminowana
Metalowe chromowane uchwyty mat – jednolite dla wszystkich szafek.
Wszystkie uchwyty o rozstawie otworów nie mniejszym niż 128 mm.
(zdjęcie poglądowe jak w poz. 3 – bez blatu)

Zlew nakładany, stalowy jednokomorowy z ociekaczem, oraz baterią zlewozmywakową.
Bateria stojąca, jednouchwytowa, wykonana ze stali nierdzewnej w kolorze stali szczotkowanej.


	2 szt.

	
	Szafka kuchenna stojąca do obudowy piekarnika 
	Piekarnik (60cm) do zabudowy między szafkami. Zabudowa powinna posiadać niską szufladę pod piekarnikiem. Nad piekarnikiem będzie znajdować się płyta indukcyjna.


	2 szt.

	5
	Szafka pod zabudowę zmywarki
	Zmywarka (60cm) do zabudowy między szafkami.
Cokół jednolity przez całą długość zabudowy.
Kolor frontów: jasny szary
Wykończenie frontów: płyta wiórowa laminowana gr 18 mm, mat
Metalowe chromowane uchwyty mat – jednolite dla wszystkich szafek. Wszystkie uchwyty o rozstawie otworów nie mniejszym niż 128 mm.

	2 szt.

	6
	Szafka kuchenna wisząca 
z półkami

	Wysokość (cm): 72; Szerokość (cm): 60; Głębokość (cm): 29
Kolor frontów: jasny szary
Kolor korpusu: biały
Wykończenie frontów: połysk
Konstrukcja frontów: płyta wiórowa laminowana
Wykończenie korpusu: mat
Konstrukcja korpusu: płyta wiórowa laminowana
Ilość półek: 2 
Metalowe chromowane uchwyty mat – jednolite dla wszystkich szafek.
Wszystkie uchwyty o rozstawie otworów nie mniejszym niż 128 mm.

[image: https://sklep.akord.net.pl/18786-large_default/wiszaca-szafka-kuchenna-oliwia-w-60cm-biala-metalik-polysk-h720.jpg]
            (zdjęcie poglądowe)
	3 szt.

	7
	Szafka kuchenna wisząca 
z suszarką  
i ociekaczem

	Wysokość (cm): 72; Szerokość (cm): 60; Głębokość (cm): 29
Kolor frontów: jasny szary
Kolor korpusu: biały
Wykończenie frontów: połysk
Konstrukcja frontów: płyta wiórowa laminowana
Wykończenie korpusu: mat
Konstrukcja korpusu: płyta wiórowa laminowana
Metalowe chromowane uchwyty mat – jednolite dla wszystkich szafek.
Wszystkie uchwyty o rozstawie otworów nie mniejszym niż 128 mm.
(zdjęcie poglądowe jak w poz. 6 – wyposażona w suszarkę z ociekaczem)
	2szt.

	8
	Stolik kwadratowy
	Blat stolika wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej o min. grubości 25mm dwustronnie laminowanej, klasa higieniczności E1, o dużej odporności na ścieranie 
i działanie czynników chemicznych i temperatury. Krawędzie blatu oklejone są obrzeżem ABS 2 mm w dekorze płyty odpornym na uderzenia mechaniczne, 
o grubości 2mm. Stelaż stołu z dwóch par nóg wykonanych ze stali o profilu kwadratowym – 50 x 50 mm i grubości ścianki 1,5 mm, połączonych profilem 40x20mm #1,5mm, dwóch trawersów z profilu 40x20 mm łączących dwie pary nóg, nogi zakończone są nakładką z tworzywa sztucznego. Stelaż malowany farbą proszkową o zwiększonej odporności na ścieranie RAL7035, stelaż metalowy przykręcony do blatu za pomocą śrub na mufy metalowe. Stolik z regulacją skokową w zakresie 750-850 mm, zapewnioną przez 4 wysuwne, metalowe wewnętrzne nogi teleskopowe.
Wymiar całościowy: gł.600 x szer.600 x wys.(750-850)

[image: stolik świetlicowy]
(zdjęcia poglądowe)
	4 szt.

	9
	Blat
kuchenny
	Grubość (cm): 3,8
Długość (cm): 270cm  blat leży na 4 szafkach 60cm  w tym szafka ze zlewozmywakiem oraz płyta indukcyjną oraz 1 szafce 30cm) – ostateczny wymiar blatu do uzgodnienia przy podpisaniu zlecenia/umowy
Głębokość (cm): 60
Wykończenie blatu: mat
Kolor: dąb sonoma
Wybarwienie: imitacja drewna
Materiał wykonania: płyta wiórowa laminowana
Listwa przyblatowa w kolorze blatu
	2 szt.



Uwagi:
1. Do produkcji mebli należy zastosować płyty wiórowe dwustronnie laminowane posiadające znak bezpieczeństwa B lub CE, odporne na zarysowania, klasa higieniczności E1. Meble zostaną wykonane zgodnie z aktualnymi przepisami BHP (rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe – Dz. U. z 2025r., poz. 58)
2. Wszystkie krawędzie płyt okleinowane (ciśnieniowo na gorąco) listwami PCV o grubości min 2 mm w kolorze mebli.
3. Plecy szafek jednolite bez łączeń, wykonane z lakierowanej płyty w kolorze mebli HDF, wpuszczane 
w frezowaną nutę i mocowanie nienabijanymi złączkami. 
4. Wszystkie uchwyty o rozstawie otworów nie mniejszym niż 128 mm.
5. Wszystkie szuflady na prowadnicach metalowych – rolkowych z pełnym wysuwaniem i blokadą.
6. Zawiasy puszkowe, metalowe, samozamykające. 
7. [bookmark: _GoBack]Wszystkie meble zakończone od spodu nakładkami zabezpieczającymi podłogę przed uszkodzeniem (ślizgaczami).
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