	Właściwość lub cecha
	Parametry wymagane

	Skład jednego zestawu
	· 1 tablet typu rugged w kompletnej konfiguracji określonej w niniejszej specyfikacji;
· 1 czytnik linii papilarnych JENETRIC LIVETOUCH QUATTRO Compact w aktualnej oferowanej generacji;
· 1 czytnik dokumentów ViCOMP VPR-460e;
· zasilacze, baterie, przewody, adaptery, elementy transportowe i ochronne oraz pozostałe akcesoria wskazane w specyfikacji;
· komplet sterowników, bibliotek, pakietów SDK, oprogramowania wykonawczego i licencji niezbędnych do pracy całego zestawu z aplikacją SG Zamawiającego

	Procesor
	· procesor o architekturze x86-64 (rozwiązania ARM niedopuszczalne z uwagixnaxzgodność z posiadanym oprogramowaniem, sterownikami i SDK), minimum 8 rdzeni oraz minimum 8 MB pamięci cache;
· wynik nie mniejszy niż 10 000 punktów w teście PassMark CPU Mark oraz nie mniejszy niż 2 500 punktów w teście PassMark Single Thread Rating;
· wynik według aktualnej publicznej bazy PassMark, zrzut lub wydruk nie starszy niż 30 dni przed terminem składania ofert;
· procesor i platforma muszą być oficjalnie wspierane przez producenta urządzenia dla systemu Windows 11 64-bit

	Obudowa
	· tablet wzmocniony (fully rugged), odporny na upadek, pył i działanie wody;
· obudowa wykonana z lekkich stopów metali lub innego materiału zapewniającego trwałość w warunkach wzmożonej eksploatacji;
· wymiaryxtabletxbezxodłączanychxczytnikówxixakcesoriów transportowych, nie większe niż 31 cm x 20 cm x 6 cm;
· model znajdujący się w bieżącej ofercie producenta, fabrycznie nowy, nieużywany i nieprzeznaczony do wycofania ze wsparcia w chwili dostawy;
·  rok produkcji 2026 lub późniejszy;
· przyciski i podstawowe funkcje muszą być możliwe do obsługi w rękawicach roboczych

	Pamięć RAM
	· minimum 16 GB DDR5, LPDDR5/LPDDR5X lub nowsza;
· pamięćxpracującaxwxkonfiguracjiixprzewidzianejxixobjętejxgwarancją producenta urządzenia

	Dysk twardy
	· minimum 512 GB SSD NVMe PCIe;
· możliwość bezpiecznego szyfrowania całego dysku za pomocą BitLocker z wykorzystaniem TPM 2.0;
· dysk wymienny serwisowo albo możliwość bezpiecznego kasowania danych narzędziem producenta

	Wyświetlacz
	· kolorowy ekran dotykowy z powłoką antyodblaskową i fabryczną warstwą ochronną;
· przekątna od 10,0 do 10,5 cala, rozdzielczość fizyczna minimum 1920 x 1200 pikseli;
· jasność minimum 1 000 cd/m2, ekran czytelny w świetle słonecznym;
· obsługa minimum 10 punktów dotyku oraz trybu pracy w rękawicach i przy mokrym ekranie/deszczu;
· obsługa rysika; rysik i zabezpieczenie przed zagubieniem dostarczone w komplecie;
· możliwośćxautomatycznegoxwygaszania i regulacji jasności

	Komunikacja
	· WLAN co najmniej Wi-Fi 6E (IEEE 802.11ax, pasma 2,4/5/6 GHz) lub nowszy;
· Bluetooth minimum 5.3, ze wsparciem Bluetooth Classic, profilu SPP i protokołu RFCOMM oraz tworzeniem wychodzącego wirtualnego portu COM;
· wbudowany modem co najmniej 4G LTE/LTE-A lub 5G, bez blokady SIM-lock, obsługa fizycznej karty SIM oraz eSIM;
· wbudowany odbiornik GNSS obsługujący co najmniej GPS i Galileo;
· wszystkie moduły komunikacyjne muszą posiadać sterowniki dla Windows 11 64-bit i działać równocześnie

	Złącza
	· minimum 1 x USB-A w standardzie co najmniej USB 3.2 oraz 1 x USB-C w standardzie co najmniej USB 3.2 Gen 2 lub Thunderbolt 4/USB4; oba porty dostępne jednocześnie;
· złącze do stacji dokującej lub dedykowany port replikatora producenta;
· Ethernet RJ-45 1 Gb/s wbudowany albo realizowany przez dedykowany moduł/adapter producenta dostarczony w komplecie;
· podłączenie zasilania nie może uniemożliwiać jednoczesnej transmisji danych z czytnikiem linii papilarnych przez USB oraz pracy czytnika dokumentów przez Bluetooth

	Waga i zasilanie
	· waga tabletu z baterią roboczą, modemem WWAN i wymaganym czytnikiem kart PKI: maksymalnie 1,60 kg;
· bateria o energii znamionowej minimum 36 Wh, zapewniająca według danych producenta co najmniej 8 godzin typowej pracy;
· bateria wymienna przez użytkownika bez użycia narzędzi lub układ dwóch baterii z możliwością wymiany hot-swap;
· zasilaczxsieciowyx230Vxdostarczony w komplecie; możliwość ładowania w stacji dokującej lub przez dedykowane złącze

	System operacyjny
	· Windows 11 Pro 64-bit w polskiej wersji językowej, architektura x86-64, fabrycznie preinstalowany i aktywowany;
· możliwość pracy w domenie Active Directory Zamawiającego oraz zarządzania przez Microsoft Configuration Manager (SCCM/MECM), zasady grupy, zdalny dostęp i system aktualizacji Zamawiającego;
· możliwość uruchamiania posiadanej aplikacji SG opartej na .NET Framework 4.8/4.8.1 bez rekompilacji i bez ograniczeń licencyjnych;
· możliwość wgrania obrazu Windows 11 Enterprise posiadanego przez Zamawiającego;
· producent lub Wykonawca dostarczy kompletny pakiet sterowników, BIOS/UEFI i narzędzi wdrożeniowych dla Windows 11 64-bit, w tym pakiet do wdrożeń offline/WinPE

	Licencja na system operacyjny
	· licencja nowa, nieużywana, niewyłączna, bezterminowa i przypisana do dostarczonego urządzenia;
· licencja OEM/digital license z kluczem zapisanym w UEFI/BIOS lub innym mechanizmem producenta potwierdzającym legalność; nie wymaga się fizycznej naklejki COA, jeżeli aktywacja cyfrowa jest zgodna z zasadami producenta systemu;
· cena licencji wliczona w cenę urządzenia;
· urządzenie wymienione w ramach gwarancji musi otrzymać równoważne i legalnie aktywowane uprawnienie do systemu

	Bezpieczeństwo
	· aktywnyxmodułxTPMx2.0xzintegrowany z platformą;
· UEFI, Secure Boot i możliwość zabezpieczenia ustawień hasłem administratora;
· obsługa BitLocker i funkcji Windows Defender Credential Guard;
· możliwość wyłączenia w UEFI co najmniej kamery, mikrofonu, Bluetooth, WLAN, WWAN i portów zewnętrznych;
· zintegrowany czytnik kart mikroprocesorowych PKI zgodny z PC/SC; po włożeniu karta nie może wystawać w sposób narażający ją na uszkodzenie

	Atesty i certyfikaty
	· stopień ochrony nie gorszy niż IP65 według IEC 60529;
· odporność potwierdzona badaniami według MIL-STD-810H lub nowszej, obejmującymi co najmniej: wysoką i niską temperaturę, szok temperaturowy, deszcz, wilgotność, pył/piasek, wibracje oraz upadek;
· odpornośćxxnaxxupadekxpracującegoxxurządzenia z wysokości minimum 1,20 m na twarde podłoże, dla konfiguracji oferowanej;
· zakres temperatury pracy co najmniej od -20°C do +50°C;
· Wykonawca przedstawi kartę produktu oraz certyfikat, raport z badań producenta lub raport niezależnego laboratorium wskazujący normę, metody i oferowany model; ogólne oświadczenie handlowe bez wskazania badań nie jest wystarczające;
· oznakowanie CE oraz aktualna deklaracja zgodności UE dla oferowanej konfiguracji, zgodna z przepisami obowiązującymi w dniu dostawy

	Kamery
	· kameraxtylnaxminimumx8xMpix,autofocus i lampa LED;
· kamera przednia minimum 2 Mpix; preferowana kamera zgodna z Windows Hello i fizyczna lub programowa kontrola prywatności;
· kamery muszą działać w obrazie systemowym Zamawiającego z wykorzystaniem sterowników producenta

	Czytnik linii papilarnych

	· JENETRICxLIVETOUCHxQUATTROxxCompact, 
w aktualnej oferowanej generacji, urządzenie fabrycznie nowe;
· tryby pobierania: płasko 4/2/1 palce oraz odciski rolowane;
· rozdzielczość 500 ppi, pole skanowania klasy FAP 60;
· certyfikacja jakości obrazu co najmniej FBI EBTS Appendix F, ID Flats, Tenprint i Mobile ID FAP 60;
· stopień ochrony minimum IP65;
· interfejs USB, zasilanie z portu USB, pełna obsługa Windows 11 64-bit;
· sterownik WHQL oraz TOUCHLAB SDK w wersji obsługującej dostarczony czytnik i aplikację SG;
· w komplecie przewód do bezpośredniego podłączenia do tabletu, wymagane licencje wykonawcze oraz oprogramowanie diagnostyczne producenta

	Czytnik dokumentów
	· ViCOMP VPR-460e, urządzenie fabrycznie nowe;
· odczyt pisma OCR-B z pola MRZ dokumentów podróży oraz bezstykowy odczyt danych z układów RFID e-paszportów;
· obsługa co najmniej ISO 14443A i ISO 14443B oraz dokumentów zgodnych z zaleceniami ICAO;
· interfejs Bluetooth Classic 2.0 lub nowszy, profil SPP/RFCOMM, komunikacja przez wychodzący wirtualny port COM;
· szybkość przesuwu dokumentu do 100 cm/s, maksymalna szybkość transmisji RFID co najmniej 848 kbit/s;
· zakres temperatury pracy co najmniej od -20°C do +40°C, masa z bateriami nie większa niż 0,30 kg;
· zasilanie z wymiennych baterii lub akumulatorów; w komplecie dwa komplety akumulatorów, ładowarka, futerał/uchwyt transportowy oraz pozostałe akcesoria producenta niezbędne do pracy;
· w komplecie aktualne oprogramowanie ViCOMP, biblioteki, sterowniki i licencje wykonawczexwymaganexdoxwspółpracy z aplikacją SG

	Dodatkowe wyposażenie
	· rysikxdedykowanyxdoxurządzeniaxwraz z mocowaniem i linką zabezpieczającą;
· uchwyt ręczny lub obrotowy, umożliwiający zmianę położenia urządzenia bez odkładania go;
· pasek naramienny oraz uprząż/szelki umożliwiające pracę hands-free; pasek i szelki nie muszą być używane jednocześnie;
· zasilacz sieciowy 230 V, przewód zasilający oraz wszystkie adaptery i przewody wymagane do pracy tabletu i czytników;
· adapter Ethernet 1 Gb/s, jeżeli port RJ-45 nie jest wbudowany;
· folia ochronna ekranu przeznaczona przez producenta do oferowanego modelu;
· co najmniej jedna bateria zapasowa na urządzenie, jeżeli oferowana konfiguracja wykorzystuje baterię wymienną

	Gwarancja i serwis
	· minimum 36 miesięcy gwarancji producenta na tablet i jego fabryczne moduły;
· minimum 24 miesiące gwarancji na czytnik JENETRIC, czytnik ViCOMP oraz dostarczone akcesoria;
· obsługa gwarancyjna na terytorium Polski, czas podjęcia zgłoszenia nie dłuższy niż następny dzień roboczy;
· dostępność sterowników, aktualizacji bezpieczeństwa, części i baterii przez minimum 5 lat od daty dostawy;
· dyski zawierające dane Zamawiającego nie podlegają zwrotowi w razie awarii, jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa zachowania nośnika



