**Załącznik nr 1 – specyfikacja do urządzenia wielofunkcyjnego laserowego monochromatycznego A4**

|  |  |
| --- | --- |
| **Właściwość lub cecha** | **Parametry wymagane** |
| **Typ** | Laserowe urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne A4 o deklarowanym przez producenta miesięcznym obciążeniu nie mniejszym niż 100000 stron |
| **Posiadane funkcjonalności** | - drukowanie,- skanowanie,- kopiowanie |
| **Panel** | * Dotykowy w formie kolorowego ekranu o wielkości min. 9 cali
* możliwość dostosowania do potrzeb użytkownika
* menu w języku polskim
 |
| **Pamięć** | - systemowa min. 4 GB- dysk twardy min. 256 GB |
| **Interfejsy** | - Ethernet- USB |
| **Posiadane certyfikaty** | - urządzenie musi posiadać oznaczenie zgodności CE |
| **Budowa urządzenia** | * Maksymalne wymiary (Szerokość, Głębokość, Wysokość): 45cm, 55cm, 60 cm
* 1 szuflada na min. 500 arkuszy papieru o gramaturze 80g/m2
* podajnik boczny do papieru o niestandardowym rozmiarze
 |
| **Drukowanie** | * min. 35 stron na minutę
* automatyczne drukowanie dwustronne
* czas wydruku pierwszej strony maks. 7 sekund
* obsługiwane formaty: A4, A5, A6, koperty
* osiągana rozdzielczość 1200 x 1200 dpi
 |
| **Skanowanie** | * automatyczny podajnik dokumentów do min. 70 oryginałów,
* funkcja dualscan,
* obsługiwane formaty: A4, A5, A6
* skanowanie do eMail
* formaty plików: JPEG, PDF
* prędkość skanowania:

min. 40/40 obr./min. w trybie simplex,min. 80/80 obr./min. w trybie duplex - osiągana rozdzielczość 600 x 600 dpi |
| **Sterownik** | - obsługiwane systemy operacyjne: Windows 10, 11 |
| **Wyposażenie w komplecie** | - przewód zasilający,- zainstalowany toner o maksymalnej pojemności, - dodatkowy oryginalny toner o maksymalnej pojemności- dodatkowy pojemnik na zużyty toner. |
| **Gwarancja** | Min. 60 miesięcy |