Komputer stacjonarny 2 sztuki:
	Lp.
	Nazwa elementu, parametru lub cechy
	Wymagania

	1
	Typ
	Komputer stacjonarny

	2
	Właściwości fizyczne
	Materiał wykonania obudowy: Tworzywa sztuczne, Kolor: czarny
Typ obudowy: Micro Tower, Waga produktu: 1,18 kg

Wysokość (mm): 179, Szerokość (mm): 37, Głębokość (mm): 183

Certyfikaty: ENERGY STAR® 9.0, MIL-STD-810H, RoHS compliant, TCO Certified 10.0

	3
	BIOS
	Możliwość odczytania z BIOS wersji BIOS

	4
	Procesor
	Liczba rdzeni procesora: 20 rdzeni, 10 wątków

Rdzenie Performance: 8 rdzenie, 8 wątków, min. 1.5 GHz, max 5.3 GHz 

Rdzenie Efficient: 12 rdzenie, 12 wątków, min. 1.2 GHz, max 4.6 GHz

Pamięć cache procesora: 30 MB

Passmark wielordzeniowy minimum: 37,199

Passmark jednordzeniowy minimum: 4366

	5
	Pamięć RAM
	Zainstalowana pojemność pamięci RAM: 32 GB

Ilość slotów pamięci RAM: 2

Ilość wolnych slotów pamięci RAM: 0
Możliwość rozbudowy pamięci RAM do: 64 GB

Częstotliwość pamięci RAM: 5600 MHz

Technologia wykonania pamięci RAM: SODIMM DDR5

	6
	Dysk twardy
	Ilość zainstalowanych dysków: 1 szt

Typ dysku: SSD

Pojemność dysku: 1000 GB

Interfejs dysku: M.2 (PCIe/NVMe Gen 4)
Wolne sloty: 1x M.2(PCIe Gen 4)

	7
	Karta graficzna
	Zintegrowana

	8
	Karta dźwiękowa
	Karta dźwiękowa: HD Audio

	9
	Komunikacja
	Karta sieciowa przewodowa: 10/100/1000 Mbps

Typ bezprzewodowej karty sieciowej: WiFi 6E (802.11 ax)

Bluetooth: 5.3

	10
	System operacyjny
	Wersja systemu operacyjnego: Windows 11 Pro 64bit

	11
	Wsparcie techniczne producenta
	36 miesięcy

	12
	Wbudowane porty
	HDMI: 1 szt – HDMI 2.1 TMDS, 

Display Port: 1szt – DP 1.4a

USB 3.2 Gen 1 (5Gbps): 2 szt (tylny panel)
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps): 2 szt (przedni panel), 2 szt (tylny panel)
USB 3.2 Gen 2 typ C (10 Gbps): 1 szt (przedni panel)
Thunderbolt: 1 szt – Thunderbolt 4
RJ-45 [LAN]: 1 szt

Wyjście słuchawkowe: Combo

Wejście mikrofonu: Combo

	13
	Wymagania dodatkowe
	Zasilacz z przewodem zasilającym

Moc zasilacza: 135W, sprawność zasilacza: 90 %

Klawiatura (układ qwerty) przewodowa + myszka przewodowa (tego samego producenta co komputer)

Możliwość zarządzania: Tak, zdalne zarządzanie KVM typu out-of-band

Gniazdo linki zabezpieczającej: Tak

Szyfrowanie TPM: Tak

	14
	Warunki gwarancji
	36 miesięcy (On-site naprawa u klienta)


