Monitor 3 szt

	Lp.
	Nazwa elementu, parametru lub cechy
	Wymagania

	1
	Typ
	Monitor

	2
	Właściwości fizyczne
	Funkcje monitora Funkcjonalność KVM
Montaż na ścianie (VESA) Tak
Możliwość pochylenia panelu (tilt) Tak
Obrotowa podstawa (swivel) Tak
Regulacja wysokości (height adjustment) Tak
Materiał wykonania obudowy Tworzywa sztuczne
Kolor obudowy czarny
Typ stojaka Monitor stand
Waga produktu 10kg
Wysokość (mm) 394-549
Szerokość (mm) 817
Głębokość (mm) 220
Certyfikaty: ENERGY STAR®, EPEAT™ Gold, Eyesafe® Display 2.0, TCO Certified 10.0, TCO Edge 2.1, TÜV In-Plane Switching Black, TÜV Low Blue Light Hardware Solution, TÜV Rheinland® Eye Comfort, TÜV Rheinland® Flicker Free

	3
	Matryca
	Przekątna matrycy 34”
Standard matrycy WQHD
Rozdzielczość matrycy 3440 x 1440
Format obrazu 21:9
Powłoka matrycy Matowa
Technologia ekranu IPS
Matryca zakrzywiona(promień) Tak (3800 R)
Kontrast 2000:1
Jasność matrycy 350 cd/m2
Pokrycie palety barw 98% DCI-P3, 99% sRGB
Czas reakcji matrycy 4 ms
Obsługiwany standard HDR HDR10
Częstotliwość odświeżania matrycy 120Hz
Kąt widzenia pionowy 178 stopni
Kąt widzenia poziomy 178 stopni
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	Wyposażenie multimedialne
	Ilość głośników: 2
Moc głośników: 3 W
Kamera: tak

	5
	Wsparcie techniczne producenta
	36 miesięcy

	6
	Wbudowane porty
	Display Port 2szt – DP 1.4
HDMI 1 szt – HDMI 2.1 TMDS
USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) – 1szt typ-B, 5 szt
USB 3.2 Gen 1 typ C (5 Gbps) - 3 szt (1 szt z Display Port)
RJ-45 [LAN] - 1 szt (2,5Gbps)

	7
	Klasa energetyczna
	Klasa energetyczna (tryb SDR) E
Klasa energetyczna (tryb HDR) G
Pobór mocy w trybie SDR 26 W
Pobór mocy w trybie HDR 43 W
Pobór mocy w trybie czuwania 0,5 W

	8
	Warunki gwarancji
	
Czas trwania 36 miesięcy
Rodzaj Carry-In/ Door-To-Door (Naprawa w serwisie)
Typ gwarancji Producenta

	9
	Wyposażenie
	[bookmark: _GoBack]Zasilacz z przewodem zasilającym
Kabel DP
Kabel USB-B – USB-A
Kabel USB-C



