Załącznik nr 1
Opis Przedmiotu Zamówienia:
	LP.
	Nazwa
	Opis
	Ilość

	1.
	Krzesło ISO
	Krzesło o następujących właściwościach:
siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego, kolor: biały
rama metalowa, kolor: CR Chrom
uchwyt w górnej części oparcia ułatwiający przenoszenie krzesła.
Krzesło winno mieć Atest Badań Wytrzymałościowych Remodex 
oraz Protokół Oceny Ergonomicznej Instytutu Medycyny Pracy.
Kształt i wymiary wg zdjęć poglądowych, tolerancja wymiarów 1-2 cm.
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	20 szt.

	2.
	Stół uniwersalny
80cm x 160 cm
	Stół uniwersalny o wymiarach(około): 80 mm x 160 mm
Blat stołu wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej o min. grubości 19mm dwustronnie laminowanej, klasa higieniczności E1, o dużej odporności na ścieranie 
i działanie czynników chemicznych i temperatury. Krawędzie blatu oklejone są obrzeżem ABS 2 mm w dekorze płyty odpornym na uderzenia mechaniczne, 
o grubości 2mm. Stelaż stołu z dwóch par nóg wykonanych ze stali. Stelaż malowany farbą proszkową o zwiększonej odporności na ścieranie RAL7035, stelaż metalowy przykręcony do blatu za pomocą śrub na mufy metalowe
Kolor blatu: jasny dąb






	1 szt.

	3.
	Stół uniwersalny 40 cm x 100 cm
	Stół uniwersalny o wymiarach (około): 400 mm x 1000 mm
Blat stołu wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej o min. grubości 19mm dwustronnie laminowanej, klasa higieniczności E1, o dużej odporności na ścieranie 
i działanie czynników chemicznych i temperatury. Krawędzie blatu oklejone są obrzeżem ABS 2 mm w dekorze płyty odpornym na uderzenia mechaniczne, 
o grubości 2mm. Stelaż stołu z dwóch par nóg wykonanych ze stali. Stelaż malowany farbą proszkową o zwiększonej odporności na ścieranie RAL7035, stelaż metalowy przykręcony do blatu za pomocą śrub na mufy metalowe
Kolor blatu: jasny dąb


	1 szt.

	4.
	Wieszak stojący
	Wieszak metalowy, wykonany z trzech stalowych rurek lakierowanych proszkowo, połączonych ze sobą tworząc stożek wysokości całkowitej 1670 mm (+/- 20 mm).
Rurki grubości nie mniej niż 22 mm.
W górnej części wieszaka rurki rozchodzą się na zewnątrz tworząc miejsca na powieszenie ubrań.
Wieszak w kolorze szarym lub czarnym.
[image: ]

	6 szt.

	5.
	Komoda niska
	Komoda niska
Wymiary (około): Szerokość:. 1100 mm wysokość: 800mm, głębokość: 400mm
Konfiguracja szafek: 2 drzwi 4 szuflady, szafki boczne: 2 półki rozmieszczone równomiernie
Cechy charakterystyczne: płyta laminowana o grubości 18 mm, uchwyt metalowe, obrzeża wykończone całkowicie okleiną ABS.
Korpus z płyty wiórowej o grubości 18 mm, plecy z płyty wiórowej o grubości 12 mm.
Kolor: Buk




	6 szt.

	6.
	Kontener do biurka
	Kontener mobilny, wieniec górny płyta grubości 25mm, fronty szuflad wykonane z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o grubości 18 mm, korpus kontenera wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm. Całość korpusu wraz z wieńcem górnym, dolnym i frontami szuflad oklejona obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Plecy z płyty wiórowej w kolorze korpusu. Szuflady
z płyty wiórowej laminowanej o grubości 12 mm, dno z płyty HDF 3 mm. Szuflady umieszczone na stalowych, cichobieżnych prowadnicach rolkowych. Uchwyty metalowe w kształcie łuku, dwupunktowe, rozstaw 128 mm. Szuflady zamykane zamkiem centralnym umieszczonym z prawej strony górnej szuflady wyposażone w mechanizm cichego domyku oraz mechanizm blokowania wysuwu więcej niż jednej szuflady. 
Kontenery wyposażone w 4 kółka jezdne (2 kółka 
z hamulcem oraz 2 kółka bez hamulca), wkład piórnikowy z tworzywa sztucznego.
Wymiar (około)szer.450x gł.600x wys.600 mm.
Kolor: Buk



	3 szt.

	7.
	Regał biblioteczny 
	Regał biblioteczny
Wymiar około: 1880x szer.900x gł. 450 mm
Regał 5-cio modułowy, przeznaczona do pokoi biurowych.
- wykonanie z płyty wiórowej, laminowanej
- korpus z płyty wiórowej o grubości 18 mm
- plecy z płyty wiórowej o grubości 12 mm
- krawędzie boczne trwale zabezpieczone doklejką PCV w kolorze korpusu 2 mm
- półki wykonane z płyty wiórowej , grubość 12 mm
- regulacja wysokości półek skokowa +/- 32 mm standard OH (bez półek konstrukcyjnych) 
- półki mocowane w sposób zapobiegający przypadkowemu wyszarpnięciu, zapewniając docisk boku szafy do półki wraz ze zwiększeniem obciążenia półki
Kolor: Buk






	2 szt.

	8.
	Stolik nocny
	Stolik nocny, wyposażony w jedną szufladę.
Wymiary ( około): 410 × 360 × 360 mm (szer. × gł. × wys.)
Cechy charakterystyczne: płyta laminowana o grubości 18 mm, uchwyt metalowe, obrzeża wykończone całkowicie okleiną ABS.
Korpus z płyty wiórowej o grubości 18 mm, plecy z płyty wiórowej o grubości 12 mm.
Kolor: Buk




	5 szt.

	9.
	Lampka nocna
	Lampka nocna stojąca o prostej konstrukcji. Łatwa do utrzymania w czystości.
Rodzaj gwintu : E14
Rodzaj zasilania: Przewodowe (z kablem)
Kolor: biały / odcienie beżu lub podobny
Przybliżone wymiary: wysokość: 25-30cm     szerokość: 16-20cm


	5 szt.



Uwagi:
1. Meble zostaną wykonane zgodnie z aktualnymi przepisami BHP (rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe – Dz. U. z 2025r., poz. 58)
2. Kolorystyka i wykończenie: zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Kształt zgodnie z rysunkami poglądowymi.
3. Wszystkie krawędzie płyt okleinowane (ciśnieniowo na gorąco) listwami PCV o grubości min 2 mm w kolorze mebli.
4. Plecy szafek jednolite bez łączeń, wykonane z lakierowanej płyty w kolorze mebli HDF, wpuszczane 
w frezowaną nutę i mocowanie nienabijanymi złączkami. 
5. Wszystkie uchwyty o rozstawie otworów nie mniejszym niż 128 mm.
6. Wszystkie szuflady na prowadnicach metalowych – rolkowych z pełnym wysuwaniem i blokadą.
7. Zawiasy puszkowe, metalowe, samozamykające. 
8. [bookmark: _GoBack]Wszystkie meble zakończone od spodu nakładkami zabezpieczającymi podłogę przed uszkodzeniem (ślizgaczami).
9. Gwarancja na wymieniony w opisie asortyment 24 miesiące.
10. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć meble fabrycznie nowe, bez defektów, wad konstrukcyjnych lub innych powstałych na skutek niewłaściwego ich wykonania ani wynikających z zaniedbań Wykonawcy lub producenta mebli, które mogłyby się ujawnić podczas ich użytkowania. 
W ramach realizacji zadania, Wykonawca zobowiązany jest wkalkulować: koszt mebli oraz koszty dostawy.
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